RoofLITE+ UFX

**Univerzális burkolókeret - RoofLITE+ tetőablak beépítéséhez**

A RoofLITE+ tetőtéri ablakok beépítéséhez is minden esetben szükséges burkolókeret. A hélyazat profilmagasságának megfelelően, univerzális burkolókeretünk 16 és 120 mm között tökéletes választás (a legtöbb beton és kerámia cserép). Ettől eltérő eseben kérje szaktanácsadója segítségét!

**Európai gyártás, legmagasabb szintű tartósság, tökéletes vízzárás**

A RoofLITE+ UFX burkolókeret minden időjárási viszontagságnak ellenálló alumíniumból készül, az ablak külső borításával megegyező színben (RAL7043 szürke). A burkolókeret alsó része megfelelően illeszkedik a cseréphez, így teljes vízzárást biztosít.

Az összes RoofLITE+ tetőtéri ablak és burkolókeret a VKR csoport magyarországi gyárában készül Fertőszentmiklóson, ami biztosítja a gyártás magas minőségét és a megfelelő minőségellenőrzést, így biztos lehet benne, hogy helyes döntést hoz.

Eredeti burkolókeret használata feltétele a RoofLITE+ ablakokra nyújtott 10 éves garanciának.

**Az eredeti RoofLITE+ burkolókeretek előnyei**

1. 100%-os vízzárás a tető és az ablak érintkezésénél
2. 10 év garancia az ablak + burkolókeret garnitúrára
3. Tökéletesen illeszkedik a tetőablakhoz
4. Tartósság és esztétikum